

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | **Пути движения внутри здания** - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)- Пандус (внутри здания) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Отсутствие направляющих поручней в коридоре и в холле, информационных знаков | размещение информационных знаков | Разработка и установка: направляющие поручни в коридоре и в холле | К-ДУ-ппО-н – ДУимО-в -ДУппС-п – ДУимС-ч – ДУимГ-п – ДПГ-ч – ДПУ-ДП | К-ДУ-имО-н – ДУимО-в -ДУппС-п – ДУимС-ч – ДУимГ-п – ДПГ-ч – ДПУ-ДП | К-ДПО-н – ДПО-в -ДПС-п – ДПС-ч – ДПГ-п – ДПГ-ч – ДПУ-ДП |
| 4. | **Зоны целевого назначения здания** - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания- Форма обслуживания с перемещением по маршруту- Кабина индивидуального обслуживания **Жилые помещения****Места приложения труда** | Отсутствие минипандуса, информационного табло с номером телефона специалиста | Размещение информационных табло с номерами телефона специалиста | Установка минипандуса, информационного табло с номером телефона специалиста | К-ДУ-ппО-н – ДУимО-в -ДУппС-п – ДУппС-ч – ДПГ-п – ДПГ-ч – ДПУ-ДП | К-ДУ-имО-н – ДУимО-в -ДУппС-п – ДУппС-ч – ДПГ-п – ДПГ-ч – ДПУ-ДП | К-ДПО-н – ДПО-в -ДПС-п – ДПС-ч – ДПГ-п – ДПГ-ч – ДПУ-ДП |
| 5. | **Санитарно- гигиенические помещения** - Туалетная комната - Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная) | Отсутствуют регулируемые поднимаемые поручни для унитаза, поручни возле раковины, доводчики, отсутствуют дверные замков с двухсторонним открыванием, смесителя локтевого | Установка доводчика | Установка поручней, замков, смесителя | К-ДУ-ппО-н – ДУимО-в -ДУппС-п – ДУимС-ч – ДПГ-п – ДПГ-ч – ДПУ-ДП | К-ДУ-имО-н – ДУимО-в -ДПС-п – ДПС-ч – ДПГ-п – ДПГ-ч – ДПУ-ДП | К-ДПО-н – ДПО-в -ДПС-п – ДПС-ч – ДПГ-п – ДПГ-ч – ДПУ-ДП |
| 6. | **Система информации на объекте** - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях **Сайт организации** | Отсутствие памяток, информационно-тактильных знаков оповещения. | Разработка памяток. | Установка информационно-тактильных знаков оповещения, направляющих поручней в коридоре и в холле | К-ДУ-ппО-н – ДУимО-в -ДУппС-п – ДУимС-ч – ДУимГ-п – ДУппГ-ч – ДУппУ-ДП | К-ДУ-имО-н – ДУимО-в -ДПС-п – ДПС-ч – ДПГ-п – ДУппГ-ч – ДУппУ-ДП | К-ДПО-н – ДПО-в -ДПС-п – ДПС-ч – ДПГ-п – ДУппГ-ч – ДУппУ-ДП |
| 7. | **Пути движения к объекту от остановки** | - |  |  | К-ДПО-н – ДПО-в -ДПС-п – ДПС-ч – ДПГ-п – ДПГ-ч – ДПУ-ДП | К-ДПО-н – ДПО-в -ДПС-п – ДПС-ч – ДПГ-п – ДПГ-ч – ДПУ-ДП | К-ДПО-н – ДПО-в -ДПС-п – ДПС-ч – ДПГ-п – ДПГ-ч – ДПУ-ДП |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН** | **К** | **О-н** | **О-в** | **С-п** | **С-ч** | **Г-п** | **Г-ч** | **У** |
| - на момент обследования | *ВНД* | *ДУ**п-п* | *ДУ**п-п* | ДУ-им | ДУ-им | *ДУ**п-п* | *ДУ**п-п* | *ДП* |
| - после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) | *ВНД* | *ДУ**п-п* | *ДУ* *п-п* | ДУ-им | ДУ-им | *ДП**п-п* | *ДУ**п-п* | *ДП* |
| - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) | *ДУ**п-п* | *ДЧ* | *ДЧ* | *ДУ**п-п* | *ДП* | *ДП* | *ДП* | *ДП* |
| - после капитального ремонта/ реконструкции (3-го этапа работ) | *ДП* | *ДП* | *ДП* | *ДП* | *ДП* | *ДП* | *ДП* | *ДП* |